|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ** **ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ** ΣΠ. ΚΟΚΚΩΝΗ 220100 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΤηλ.:2741360512-13E-mail: katsimalisv@vochas.gov.gr |  | **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ** **ΕΤΟΥΣ 2022»** |
| **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022»** |  |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ SAE 20W50 | Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο τύπου 20W50, πολλαπλής ρευστότητας κατάλληλο για κινητήρες. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : API CI-4/SJ/SL, ACEA E7, A3/B4, MB 228.3, MAN 3275, MTU-2, VOLVO VDS-3, MACK EO-M Plus | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2 | ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ SAE 15W40 | Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο τύπου 15W40, κατάλληλο για κινητήρες. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : API CI-4/SJ/SL, ACEA E7, A3/B4, MB 228.3, MAN 3275, MTU-2, VOLVO VDS-3, MACK EO-M Plus | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ SAE 10W40 | Ημισυνθετικό λιπαντικό SAE 10W40ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.1, VW 502.0/505.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ISO 68 | Ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων ISO 68ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : DIN 51524 II (HLP), AFNOR NF E 48-603 HM, SIS SS 155434, VDMA 24318, HOESCH HWN 233, ISO 6743/4 HM, SEB 181 222, THYSSEN TH N-256132 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ISO 46 | Ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : DIN 51524 II (HLP), AFNOR NF E 48-603 HM, SIS SS 155434, VDMA 24318, HOESCH HWN 233, ISO 6743/4 HM, SEB 181 222, THYSSEN TH N-256132 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ SAE 90 GL4 | Βαλβολίνη διαφορικού – σασμάν | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΣΟ   | Γράσο πολλαπλών χρήσεων βάσεως λιθίουΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : DIN 51825 K2 K-30 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -30oC +125oC | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 2Τ | Υψηλής τεχνολογίας, άκαπνο λιπαντικό δίχρονων κινητήρωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: API TC, JASO FD, ISO-L-EGC, PIAGGIO EXAGON | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΕΙΔΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΙΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ (AdBLUE) | Υψηλής τεχνολογίας, πρόσθετο μίξης (Adblue) για σύγχρονους κινητήρες (πχ. Euro6)ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: κατάλληλο για κινητήρες με τεχνολογία SCR (Selective Catalytic Reduction | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ SAE 20W50 | Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο τύπου 20W50, πολλαπλής ρευστότητας κατάλληλο για κινητήρες. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : CG4, ACEA E3 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ SAE 15W40 | Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο τύπου 15W40, κατάλληλο για κινητήρες. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : CG4, ACEA E3 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ SAE 10W30 | ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 10W30, API GL-4, ALLISON C4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E, TE-ML 03F, TE-ML 05F, TE-ML 06K, Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145, Ford ESN-M2C86-B, ESNM2C86- C, Ford ESN-M2C-134 A, B, C, D, Case New Holland MAT 3525, 352 | ΝΑΙ |  |  |

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ » περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη παρούσα διακήρυξη.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές Προδιαγραφές

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus ) ή άλλου είδους έγγραφα , που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές .

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**