## Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς-Τμήμα 2

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ** | **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ »**  **Υποέργο 3 της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ»**  **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.040,00 € ΜΕ 24% Φ.Π.Α.** |

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΧΑΡΤΙ 1100 lt**

| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Συμφωνία Τεχνικής Προσφοράς προς Τεχνικές Προδιαγραφές** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | **Σύστημα ανάρτησης-Περιγραφή:**  Σύστημα πείρου ανάρτησης κάδoυ για ανύψωση και ανατροπή από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με πείρους ανάρτησης και τύπου χτένας.  Υλικά Ποιότητας-Διαστάσεις (μήκος-διάμετρος και συνολικό μήκος βάσης πείρου). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | **Σύστημα πέδησης-Περιγραφή:**  Σύστημα ποδομοχλού. Υλικά Ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | **Βάσεις κάδου-Περιγραφή:**  Βάσεις στήριξης τροχών με το σώμα του κάδου απορριμμάτων,  Υλικά Ποιότητας τροχών και ζαντών, διαστάσεις, διάμετρος και δυνατότητα περιστροφής αυτών κατά 360ο | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | **Κυρίως Σώμα κάδου-Περιγραφή:**  Ενίσχυση του εμπρόσθιου και οπίσθιου πλευρικού τοιχώματος του σώματος του κάδου με κάθετες νευρώσεις καθ’ όλο το ύψος του τοιχώματος.  Χειρολαβές του σώματος του κάδου :  4 μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, σταθερά κατασκευασμένες από τη πρέσα και το καλούπι κατασκευής  2 πρόσθετες αφαιρούμενες χειρολαβές στο μέσο του σώματος των πλευρικών τοιχωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| **6** | **Καπάκι κάδου-Περιγραφή:**  Υλικά Ποιότητας καπακιού, μήκος ακτίνας κύκλου περιστροφής καπακιού εξωτερικά. Τρόπος σύνδεσης του καπακιού με το κυρίως σώμα του κάδου μέσω ειδικής μεταλλικής ή πλαστικής μπάρας κατάλληλης διατομής και μήκους όσο περίπου το πλάτος του κάδου  Μεντεσέδες σώματος κάδου για την σύνδεση με το καπάκι πλάτους κατ’ ελάχιστον 14cm ο κάθε ένα  Χειρολαβές καπακιού , μία (1) χειρολαβή τουλάχιστον σε κάθε πλευρά (πλευρικά και εμπρός) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Χωρητικότητα κάδου-Ωφέλιμος όγκος κάδου-Ωφέλιμο Φορτίο κάδου-Ποιότητα υλικού-Εργονομία  Επίδειξη Δείγματος-Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά-Συμπεράσματα Επίδειξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πιστοποιητικά Ποιότητας σύμφωνα με Ευρωπαϊκές Οδηγίες από Ε.Ε.  Πιστοποιητικά Ποιότητος με σήμανση είτε RAL ,είτε GS από Αναγνωρισμένα Κέντρα Ελέγχου και η σήμανση αυτή θα είναι ανάγλυφα θερμοεκτυπωμένη στο προσφερόμενο κάδο (στο σώμα ή στο καπάκι).  Εργοστάσιο κατασκευής των πλαστικών κάδων, καθώς και παραστατικό πιστοποίησης του εν λόγω εργοστασίου για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Χρόνος παράδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση, διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών και τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή μετά την πώληση | ΝΑΙ |  |  |

Ο προσφέρων